**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Azotany** | - | - | - | - |
| **Chlor wolny** | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| **Chlor ogólny** | - | - | - | - |
| **Chlor związany** | 0,24 | 0,25\* | 0,28 | 0,28\* |
| **Potencjał redox** | 778 | 772 | 781 | 780 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - | - | - |
| **Data badania** | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | | |

\*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 03.07.2024 w basenie i w brodziku – 0,18.

Herby dnia 2024-07-11