**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Azotany** | - | - | - | - |
| **Chlor wolny** | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,57 |
| **Chlor ogólny** | - | - | - | - |
| **Chlor związany** | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,19 |
| **Potencjał redox** | 755 | 784 | 765 | 782 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - | - | - |
| **Data badania** | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2024-10-18